1、绿油铜漆、过孔盖油、阻焊塞孔、沉金工艺
2、板厚：1.6mm，板厚公差按±0.15mm控制
3、数量：2块，2块焊接
4、层数：4层
5、铜厚1OZ
6、器件工业级，可进口
7、孔径公差: PTH±3mil(via孔忽略)，NPTH±2mil
8、成型公差（含孔到边）：±5mil
9、金厚min0.025um，镍厚min2.54um
10、通孔孔铜：min 0.7mil
11、线宽/线距公差：≥4.0mil:±20%，<4.0mil:±1mil
12、焊盘公差：≤0.25±0.03mm；＞0.25mm±15%
13、板弯翘最大：0.75%
14、防焊厚度(铜面上)：10-30um，线路拐角≥5um管控
15、内直角及R≤0.50mm的内角按R0.60mm (max) 制作
