{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["询价函","XL4Poppy"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"询价函","index":0,"n_rows":52,"n_cols":12,"rows_kept":52,"merged":[[0,0,0,11],[1,6,1,11],[2,6,2,11],[3,6,3,11],[4,6,4,11],[5,6,5,11],[46,0,46,4],[47,0,47,11],[48,0,48,11],[49,0,49,11],[50,0,50,11],[51,0,51,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["商 务 询 价 函                     "]
["报价单位（公章）：",{"$nulls":5},"询价单位： 甘肃银光化学工业集团有限公司营销中心"]
[{"$nulls":6},"单位地址：甘肃省白银市银光路1#"]
["收件人/报价人：",{"$nulls":5},"邮政编码：730900"]
[{"$nulls":6},"询  价  人：徐工           电话：13659339212"]
["电话：            手机：",{"$nulls":5},"计划编号：JYBJCG20251003-8"]
["序号","物品编码","物品名称","规格型号","★生产厂家","★付款方式","计量 \n单位","计划\n数量","★单价\n（元）","★总价\n（元）","★交货期","备注"]
[1,"130110000438","防爆电伴热洗眼器","立式，防爆等级：dⅡBT4，防护等级：IP55，温度：-35℃-45℃，最大出水量：114升/分钟，水压：0.2MPa-0.8MPa，电压：220V；材质：304喷塑",null,"挂账后付款","套",6,null,null,"合同签订后30天"]
[2,"130110000085","氟橡胶膨胀节","D400，发生器专用，材质：氟橡胶，氟橡胶厚度=10mm；附带产品合格证",null,"挂账后付款","个",8,null,null,"合同签订后30天"]
[3,"130704000096","固定颚板螺栓螺帽（带弹簧垫片）","PE-600×900Ⅵ，Q235A","上海路桥","挂账后付款","套",12,null,null,"合同签订后30天"]
[4,"130501000130","聚合釜下人孔执行机构","70m3聚合釜下人孔用",null,"挂账后付款","套",3,null,null,"合同签订后30天"]
[5,"130110000434","可伸缩型防坠器","承重150Kg，可伸缩长度15米，钢丝绳直径5mm；附带产品合格证",null,"挂账后付款","套",3,null,null,"合同签订后30天"]
[6,"130109000371","联轴器（含全套膜片、柱销、胶圈）","TZJC-50-230 45钢","山东章鼓","挂账后付款","套",2,null,null,"合同签订后30天"]
[7,"130704000008","破碎机动颚板","PE600×900 改造加厚型 铸铁",null,"挂账后付款","件",1,null,null,"合同签订后30天"]
[8,"130704000009","破碎机静颚板","PE600×900 改造加厚型 铸铁",null,"挂账后付款","件",1,null,null,"合同签订后30天"]
[9,"130110000436","一级除尘器压盖垫子","设备型号：Ф1000x4x2741；硅胶",null,"挂账后付款","套",2,null,null,"合同签订后30天"]
[10,"131007000902","减速机传动链条（板框压滤机小车配用）","12A；节距：19.05mm；链板厚度：2.04mm；滚子直径：11.91mm；销轴直径：5.94mm；内节内宽：12.57mm；长度：2.1m；材质：碳钢",null,"挂账后付款","根",1,null,null,"合同签订后30天"]
[11,"1310070009032","拉板小车传动链条（板框压滤机小车配用）","C2062 节距：38.1mm；链板厚度：3mm；滚子直径：22.23mm；销轴直径：5.95-6mm；长度：22.5m；材质：碳钢",null,"挂账后付款","根",2,null,null,"合同签订后30天"]
[12,130101030016,"可提升抽吸式自循环曝气器","FDLB550-150 40Cr","重庆帆达利","挂账后付款","台",5,null,null,"合同签订后30天"]
[13,130101030046,"无动力风机","600型；风速：8Km/h；抽气量：2700M3/h；材质：304",null,"挂账后付款","台",2,null,null,"合同签订后30天"]
[14,130101030047,"人车一体静电释放器","1.球头：直径90mm， 语音球头,普通话+红绿灯提示(语音内容:正在释放静电，静电释放结束)；2.安装方式:立式安装；3.弹簧线总厂7.5米，带静电夹，接地线总长3米；材质：304",null,"挂账后付款","台",1,null,null,"合同签订后30天"]
[15,130101030048,"叶轮","IRG150-160 铸铁","上海三星","挂账后付款","件",1,null,null,"合同签订后30天"]
[16,130101030049,"机封","IRG150-160 碳化硅","上海三星","挂账后付款","套",1,null,null,"合同签订后30天"]
[17,130101030052,"泵盖","IHE65-50-160 FSB","山东新世界","挂账后付款","件",3,null,null,"合同签订后30天"]
[18,130101030053,"叶轮","IHE65-50-160 FSB","山东新世界","挂账后付款","件",3,null,null,"合同签订后30天"]
[19,130101030054,"静环压盖","IHE65-50-160 不锈钢","山东新世界","挂账后付款","件",3,null,null,"合同签订后30天"]
[20,130101030055,"泵轴","IHE50-32-125 不锈钢","山东新世界","挂账后付款","根",1,null,null,"合同签订后30天"]
[21,130101030056,"泵盖","IHE50-32-125 FSB","山东新世界","挂账后付款","件",2,null,null,"合同签订后30天"]
[22,130101030057,"叶轮","IHE50-32-125 FSB","山东新世界","挂账后付款","件",2,null,null,"合同签订后30天"]
[23,130101030058,"静环压盖","IHE50-32-125 不锈钢","山东新世界","挂账后付款","件",2,null,null,"合同签订后30天"]
[24,130101030059,"机封","IHE50-32-125 碳化硅","山东新世界","挂账后付款","套",2,null,null,"合同签订后30天"]
[25,130106020358,"机封","IHE65-50-160 碳化硅","山东新世界","挂账后付款","套",3,null,null,"合同签订后30天"]
[26,130101030060,"机封","ISG100-160B 碳化硅","温州美联","挂账后付款","套",3,null,null,"合同签订后30天"]
[27,130101030061,"叶轮","ISG100-160B 铸铁","温州美联","挂账后付款","件",2,null,null,"合同签订后30天"]
[28,"130701000167","震动盘调速器","SDVC31-M 钢材加尼龙",null,"挂账后付款","台",2,null,null,"合同签订后30天"]
[29,"130301000891\n","O型圈","Ф21×2 丁晴",null,"挂账后付款","个",3,null,null,"合同签订后30天"]
[30,"130301000892","O型圈","Ф33.5×1.8 丁晴",null,"挂账后付款","个",3,null,null,"合同签订后30天"]
[31,"130301000893","O型圈","Ф5.2×1.8 丁晴",null,"挂账后付款","个",3,null,null,"合同签订后30天"]
[32,"131007000878","喷枪枪针","ZPQ1型-17Z10个/盒 铜加钢",null,"挂账后付款","盒",1,null,null,"合同签订后30天"]
[33,"131007000879","枪针密封圈","1717 100个/包 四氟",null,"挂账后付款","包",1,null,null,"合同签订后30天"]
[34,"131007000880","枪针弹簧","1722 10个/盒 钢材",null,"挂账后付款","盒",1,null,null,"合同签订后30天"]
[35,"130701000168","电机减速器","51K60GU-C 60W 220V 钢材加铜",null,"挂账后付款","台",1,null,null,"合同签订后30天"]
[36,"130101020485","轴承","6207 RZ 钢材",null,"挂账后付款","套",1,null,null,"合同签订后30天"]
[37,"130601000129","卡簧","M34 钢材",null,"挂账后付款","件",2,null,null,"合同签订后30天"]
[38,"130102000371","骨架油封","TC 85×55×10 密封圈：橡胶",null,"挂账后付款","件",1,null,null,"合同签订后30天"]
[null,null,"合计"]
["报价说明:",{"$nulls":4},"★为必填项，如有缺项本次报价视为无效。"]
["1、标注★为必填项，报价方可根据自身情况填写能响应的内容。1、报价资质要求：1、报价资质要求：1）公司名录内合格供应商上传到期更新资质文件；2）名录外供应商：生产厂家报价上传营业执照、体系认证文件、安全生产许可、特种设备生产许可证等与设备生产相关的必要资料；供应商报价上传营业执照（必须公司成立1年以上），设备类需提供生产厂家授权文件，生产厂家的营业执照、体系认证文件、安全生产许可、特种设备生产许可证等与设备生产相关的必要资料（上传内容不完整或查有失信记录可视为无效报价）。"]
["2、报价前请与技术人员确定报价物资的技术符合性。供货期不满足我方要求的请在交货期一栏中注明实际到货期，到货期满足情况是决定能否交易的重要一项指标。"]
["3、报价资质要求：营业执照经营范围应包含所参与报价产品的品类。"]
["4、报价方上传商务询价函（原格式）或比质比价文件（若需）。通知签订技术协议后10个工作日须完成；合同正式签订后必须在兵器平台上传。"]
["5、纸质资料和电子资料及付款要求：详见询价说明。"]

{"sheet":"XL4Poppy","index":1,"n_rows":4,"n_cols":1,"rows_kept":4,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[3]